# Tekninen lupavalmistelu

Lomake toimii muisti- ja tarkastuslistana suunnitelmien ja niiden toteutumisen varmistamisessa.

Kiinteistön nimi:

Osoite:

Lupanumero:

Pääsuunnittelija:

Yhteystieto:

## Asemapiirros

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Suunnittelmien tarkastus | Toteutuksen tarkastus |  |
|[ ] [ ]  Viivavahvuudet siten, että piirros on luettava |
|[ ] [ ]  Rakennusaloja osoittavat viivat, myös naauritontit |
|[ ] [ ]  Rakennusten kerrosluku |
|[ ] [ ]  Korot (lattia, sokkelin vieressä, kolmen metrin etäisyydellä), N2000 |
|[ ] [ ]  Hulevesien hallinta, imeytys, viivytys |
|[ ] [ ]  Nurkkapisteiden korot merkitty asemapiirrokseen |
|[ ] [ ]  Rakennusten mitoitus tontille tontin nurkkapisteistä (käytetty korkeusjärjestelmä merkittävä piirustuksiin) |
|[ ] [ ]  Pelastustiet (hälytysajoneuvojen tilanterve) |
|[ ] [ ]  Liikennemerkki (pelastustie/pysäköintikielto) ja opastetaulu |
|[ ] [ ]  Muut ajotiet (muuttoauto) |
|[ ] [ ]  Väestönsuoja (sijainti, suojaluokka) |
|[ ] [ ]  Jätetila, eri jakeiden lajittelupaikat |
|[ ] [ ]  Leikkipaikat |
|[ ] [ ]  Piha-alueen esteettömyys |
|[ ] [ ]  Lumitilat |

## Tekstiosa

|  |
| --- |
|[ ] [ ]  Kaavatiedot |
|[ ] [ ]  Laskelma kerrosalasta (250 mm/ todellinen) |
|[ ] [ ]  Huoneistojen koot ja lukumäärät |
|[ ] [ ]  Autopaikkalaskelma |
|[ ] [ ]  Rakennusten käyttötapa |
|[ ] [ ]  Lämmitysjärjestelmä |
|[ ] [ ]  IV-järjestelmä |
|[ ] [ ]  Rakennusten paloluokat |
|[ ] [ ]  Palovaarallisuusluokka, suojaustaso |
|[ ] [ ]  Turvallisuusselvitys |
|[ ] [ ]  Alkusammutuskalusto |
|[ ] [ ]  Turva- ja merkkivalot, poistumistiemerkkivalot merkitään myös tasopiirustukseen |
|[ ] [ ]  Palo-osastoinnit |
|[ ] [ ]  Kantavat rakenteet (palava, palamaton) |
|[ ] [ ]  Laskelma väestönsuojasta |
|[ ] [ ]  Leikkivälinestandardit |
|[ ] [ ]  Käytetyt piirustussymbolit, käytetty korkeusjärjestelmä |
|[ ] [ ]  Lumitilalaskelma |

## Kellarikerros

|  |
| --- |
|[ ] [ ]  Palo-osastoinnit |
|[ ] [ ]  Hyökkäystiet |
|[ ] [ ]  Poistumistiet |
|[ ] [ ]  Savunpoisto |
|[ ] [ ]  Käyttötarkoitusmerkinnät |
|[ ] [ ]  Kantavat rakenteet, palon kesto, palava/palamaton  |
|[ ] [ ]  Palo-ovet |
|[ ] [ ]  Alkusammutuskalusto |

## Porrashuone

|  |
| --- |
|[ ] [ ]  Osastoinnit |
|[ ] [ ]  Palo-ovet ja -ikkunat |
|[ ] [ ]  Palokatkojen huoltomahdollisuus |
|[ ] [ ]  Savunpoisto |
|[ ] [ ]  Savunpoistoluukkujen huollettavuus |
|[ ] [ ]  Seinien paksuudet |
|[ ] [ ]  Pääsy vesikatolle, luukun palo-osastointi |
|[ ] [ ]  Sähkökaappien (myös ovet) / sähköhyllyjeen osastointi, luukuissa sama osastointi |
|[ ] [ ]  Esteettömyys |
|[ ] [ ]  Valoisuus, valokuilu |
|[ ] [ ]  Turvalasit |
|[ ] [ ]  Portaan nousu ja etenemä |
|[ ] [ ]  Käsijohde molemmin puolin porrasta |
|[ ] [ ]  Autosuojan sulkutila |

## Luhtikäytävä

|  |
| --- |
|[ ] [ ]  Osastoinnit |
|[ ] [ ]  Palo-ovet |
|[ ] [ ]  Lyhtikäytävälle avautuvien ikkuoiden paloluokka |
|[ ] [ ]  Esteettömyys |
|[ ] [ ]  Hissin tilavaraus |
|[ ] [ ]  Portaan lepotaso |

## Kerrokset

|  |
| --- |
|[ ] [ ]  Osastoinnit |
|[ ] [ ]  Palo-ovet ja -ikkunat |
|[ ] [ ]  Kantava runko, palonkersto, palava/palamaton, väliseinien paksuudet |
|[ ] [ ]  Suojaustaso |
|[ ] [ ]  Osastoivien rakenteiden liittymät |
|[ ] [ ]  Alkusammutuskalusto |
|[ ] [ ]  Tilojen käyttötarkoitus |
|[ ] [ ]  Uloskäytävät |
|[ ] [ ]  Varatiet |
|[ ] [ ]  Sisäiset kulkutiet |
|[ ] [ ]  Esteettömyys |
|[ ] [ ]  Turvalasit |
|[ ] [ ]  Kaiderakenteet |
|[ ] [ ]  Ovien ja ikkunoiden ääneneristävyys |

## Ullakko

|  |
| --- |
|[ ] [ ]  Savunpoisto |
|[ ] [ ]  Osastointi, vesikattoon |
|[ ] [ ]  Jako osiin (400 m2) |
|[ ] [ ]  IV-konehuoneen oastointi ja kantava runko |

## Vesikatto

|  |
| --- |
|[ ] [ ]  Lumiesteet |
|[ ] [ ]  Kulkusillat |
|[ ] [ ]  Turvaköyden kiinnityspisteet (3. krs ) |
|[ ] [ ]  Riipputelineen kiinnityspisteet (5. krs) |
|[ ] [ ]  Pääsy vesikatolle |
|[ ] [ ]   |
|[ ] [ ]   |

## Leikkauspiirustukset

|  |
| --- |
|[ ] [ ]  Osastoinnit |
|[ ] [ ]  Pintakerrosvaatimukset |
|[ ] [ ]  Kantavat rakenteet |

## Julkisivut

|  |
| --- |
|[ ] [ ]  Materiaalit |
|[ ] [ ]  Ovet |
|[ ] [ ]  Ikkunat |

## Talousrakennukset

|  |
| --- |
|[ ] [ ]  Jätetilat (lajittelu, mitoitus) |
|[ ] [ ]  Autosuojat |
|[ ] [ ]  Osastoinnit |

[ ]  Olen tarkastanut pääpiirustukset ja todennut em. kohtien vaatimusten täyttymisen suunnitelmissa

Päiväys Pääsuunnittelijan allekirjoitus Nimen selvennys

[ ]  Olen tarkastanut kohteen ja todennut sen täyttävän em. vaatimukset

Päiväys Pääsuunnittelijan allekirjoitus Nimen selvennys